Подключаем шлем по ADB через Wi-Fi без предварительного подключения кабеля USB

    Качаем отсюда или из этого поста утилитку app-debug.apk
    Подключаем шлем кабелем к ПК
    Устанавливаем app-debug.apk на шлем
    Согласно этому мануалу даем две команды в консоли cmd:
    adb shell pm grant tdg.oculuswirelessadb android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
    adb shell pm grant tdg.oculuswirelessadb android.permission.READ_LOGS

    Или запускаем этот батник:Прикрепленный файл_app-debug-ins-commands.zip ( 287 байт )

    Надеваем шлем, идем в Неизвестные источники и стартуем Oculus Wireless ADB:
     # 

    Переключаем тумблер:
     # 

    Далее всплывет окно, похожее на первое подключение по ADB:
     # 

    Нажимаете Всегда разрешать для этой сети.
    (Если нажать просто Разрешить, то шлем будет показываться, но в режиме offline)
    Далее нам покажут окно с IP адресом и портом для подключения:
     # 

    Отключаем кабель от шлема, запускаем окно консоли cmd и пишем там:
    adb connect 10.0.0.128:35437

    То есть ровно те циферки, которые на картинке (у вас будут другие, конечно же)
    Жмем Enter там же в консоли и если видим надпись Connected to <ваши IP:PORT>- значит все получилось успешно.
    Можно попробовать дать команду adb devices там же в консоли и увидеть те же самые циферки.
    Шлем подключен по WiFi.


ВАЖНО:
1. Для всех манипуляций в этом посте adb должен быть в системе.
2. После перезагрузки шлема тумблер в программе Oculus Wireles ADB отключается, его требуется включать по-новой. Порт будет уже другим.

Прикрепленный файлapp-debug.apk ( 7.96 МБ )